合肥滨湖职业技术学院3#（4#、9#）楼学生公寓组合桌柜采购及安装项目需求清单             
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	学生公寓组合桌柜
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	三人位书桌1880*760*600mm

 三人位书架

1880*240*950mm
	A、三人位书桌：1.桌面板采用25毫米厚优质家具用实木多层板板材，结构稳定。★提供近投标人经省级或以上产品质量监督检验部门委托抽样检验带有“CMA”及“CNAS”标识的“家具用实木多层板”检测报告（检验依据GB18584-2001)：甲醛释放量≤0.4mg/L。2.封边：选用优质PVC封边，经全自动封边机高温封边，弹性好，耐撞击。★提供投标人经省级或以上产品质量监督检验部门委托抽样检验带有“CMA”及“CNAS”标识的“PVC封边条”检验报告（检验依据QB/T4463-2013)：甲醛释放量≤0.1mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）：砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、铅（Pb）、锑（Sb）、硒（Se）未检出。3.环保热熔胶。★提供投标人经产品质量检验部门委托抽样检验带有“CMA”、“CNAS”标识的“热熔胶”检验报告（检验依据 GB18583-2008)：总挥发性有机物≤1g/L。4.书桌桌斗材料为16毫米厚多层板，技术要求同上。

B、三人位书架：站板及隔板采用16毫米厚优质绿色环保三聚氰胺板，★提供投标人经第三方检测机构委托抽样检测带有“CMA”及“CNAS”标识的“三聚氰胺板”检测报告（检验依据GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》）：静曲强度≥27MPa，弹性模量≥2900MPa，甲醛释放量未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）含量未检出，防霉性能：金黄色葡萄球菌≥93.5%，大肠埃希氏菌≥92.7%，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳为0级。上方一组隔板配奶白色套色，后背板采用16毫米厚三聚氰胺板。

书桌及书架颜色：黄橡色或客户自定。

C、钢制书桌架，架退采用50*50钢制喷塑，灰白色，壁厚≥1.2mm,★提供投标人经省级或以上产品质量监督检验部门委托抽样检验带有“CMA”标识的“喷涂冷轧钢板”检测报告（检验依据GB/T3325-2017）：附着力为1级，冲击强度符合要求，涂层硬度≥4H，耐腐蚀在500h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生。500h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。
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